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	ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДО ЗАЯВКИ / LIST OF DOCUMENTS TO APPLICATION

	для оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, ПКМУ № 438 від 21.06.2017 (на основі Директиви 2014/33/ЄС)
for conformity assessment  to requirements of Technical regulation Lifts and safety components for lifts, PKMU No. 438 from 21/06/2017 (based on Directive 2014/33/EU)



	Технічна документація, згідно модулів технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів
	The technical documentation according to Modules of The Lifts Directive 2014/33/EU
	Документація, представлена Замовником Documentation provided by the Customer

	Додаток 4 до Технічного регламенту ЕКСПЕРТИЗА типу для ліфтів та компонентів безпеки для ліфтів 
(модуль В)

Експертиза типу компонентів безпеки для ліфтів
Технічна документація повинна містити:
опис компонента безпеки для ліфтів, у тому числі сфери його застосування (зокрема, можливі обмеження щодо швидкості, навантаження і потужності), і умови використання (зокрема, у вибухонебезпечних середовищах і вплив на інші пристрої);
конструкторські та технологічні креслення і схеми;
пояснення, необхідні для розуміння таких креслень і схем та функціонування компонента безпеки для ліфтів;
перелік національних стандартів, які включені до переліку національних стандартів, застосованих повністю чи частково, відповідність яким надає презумпцію відповідності компонента безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, а в разі, коли зазначені національні стандарти не застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у пункті 1 цього додатка, у тому числі перелік інших відповідних технічних специфікацій, що застосовані. У разі часткового застосування національних стандартів, включених до переліку національних стандартів, у технічній документації зазначаються їх частини, які застосовані;
результати проектних розрахунків, виконаних виробником або для нього;
протоколи випробувань;
копію інструкції щодо експлуатації компонента безпеки для ліфтів;
[bookmark: n539]заходи, вжиті на стадії виготовлення, щоб забезпечити відповідність серійно вироблених компонентів безпеки для ліфтів наданому на дослідження компоненту безпеки для ліфтів.

Експертиза типу ліфтів
Технічна документація повинна містити:
опис типового зразка ліфта, в якому повинні бути чітко зазначені всі дозволені варіанти типового зразка ліфта;
конструкторські та технологічні креслення і схеми;
пояснення, необхідні для розуміння таких креслень і схем та функціонування ліфта;
перелік врахованих суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки;
перелік національних стандартів, які включено до переліку національних стандартів, застосованих повністю чи частково, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, а в разі, коли зазначені національні стандарти не застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, у тому числі інших відповідних технічних специфікацій, що застосовані. У разі часткового застосування національних стандартів, включених до переліку національних стандартів, у технічній документації зазначаються їх частини, які застосовані;
копію декларацій про відповідність компонентів безпеки для ліфтів, установлених у ліфті;
результати проектних розрахунків, проведених монтажником або для нього;
протоколи випробувань;
копію інструкцій, зазначених у пункті 37 додатка 1 до Технічного регламенту;
заходи, вжиті на стадії монтажу, щоб забезпечити відповідність серійно вироблених ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.
	EU-TYPE EXAMINATION FOR LIFTS AND SAFETY COMPONENTS FOR LIFTS (module B)


EU-type examination of safety components for lifts
The technical documentation shall contain the following::
(i) a general description of the product,


(ii) conceptual design and manufacturing drawings and schemes of components, sub-assemblies, circuits, etc.,
(iii) descriptions and explanations necessary for the understanding of those drawings and schemes and the operation of the product,
(iv) a list of the harmonised standards applied in full or in part the references of which have been published in the Official Journal of the European Union and, where those harmonised standards have not been applied, descriptions of the solutions adopted to meet the essential health and safety requirements of this Directive, including a list of other relevant technical specifications applied. In the event of partly applied harmonised standards, the technical documentation shall specify the parts which have been applied,



(v)results of design calculations made, examinations carried out, etc., and
(vi) test reports,
(d) the specimens representative of the production envisaged. The notified body may request further specimens if needed for carrying out the test programme.


EU-type examination of lifts
The technical documentation shall contain the following:
(a) a description of the model lift indicating clearly all the permitted variations of the model lift;
(b) design and manufacturing drawings and diagrams;
(c) explanations necessary for the understanding of those drawings and diagrams and of the operation of the lift;
(d) a list of the essential health and safety requirements taken into consideration;
(e) a list of the harmonised standards applied in full or in part the references of which have been published in the Official Journal of the European Union and, where those harmonised standards have not been applied, descriptions of the solutions adopted to meet the essential health and safety requirements of the Directive, including a list of other relevant technical specifications applied. In the event of partly applied harmonised standards, the technical documentation shall specify the parts which have been applied;

(f) a copy of the EU declarations of conformity of the safety components for lifts incorporated in the lift;
(g) results of design calculations performed by or for the installer;
(h) test reports;
(i) a copy of the instructions referred to in point 6.2 of Annex I;
(j) steps taken at the installation stage to ensure that the series-produced lift conforms to the essential health and safety requirements set out in Annex I.
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Додаток 5 до Технічного регламенту КІНЦЕВА ПЕРЕВІРКА ліфтів
4. Заявку на кінцеву перевірку монтажник повинен подати за його вибором одному з призначених органів і надати призначеному органу такі документи:
план (установче креслення) завершеного ліфта;
плани та схеми, необхідні для кінцевої перевірки, зокрема схеми кіл керування;

копію інструкцій, зазначених у пункті 37 додатка 1 до Технічного регламенту;
письмову заява про те, що така заявка не подана іншому призначеному органу.

	
ANNEX V
FINAL INSPECTION FOR LIFTS
The installer shall lodge an application for final inspection with a single notified body of his choice and shall provide to the notified body the following documents:
(a) the plan of the complete lift;

(b) the plans and diagrams necessary for final inspection, in particular control circuit diagrams;
(c) a copy of the instructions referred to in Annex I, point 6.2;
(d) a written declaration that the same application has not been lodged with any other notified body.
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Додаток 6 до Технічного регламенту
ВІДПОВІДНІСТЬ типу на основі забезпечення якості продукції для компонентів безпеки для ліфтів (модуль Е)

Документація  повинна містити, зокрема, належний опис:

цілей у сфері якості;

організаційної структури, обов’язків і повноважень керівництва стосовно якості продукції;

досліджень і випробувань, які будуть проводитися після виготовлення;

засобів моніторингу, що дають змогу контролювати ефективне функціонування системи управління якістю;

протоколів (записів) щодо якості (звітів про перевірку та даних випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу тощо).
	
ANNEX VI
CONFORMITY TO TYPE BASED ON PRODUCT QUALITY ASSURANCE FOR SAFETY COMPONENTS FOR LIFTS (module E)

The quality system documentation shall , in particular, contain an adequate description of:

(a) the quality objectives;
(b) the organizational structure, responsibilities and powers of the management with regard to product quality;
(c) the examinations and tests that will be carried out after manufacture;
(d) the means of monitoring the effective operation of the quality system; and
(e) the quality records, such as inspection reports and test data, calibration data, reports on the qualifications of the personnel concerned, etc.
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Додаток 7 до Технічного регламенту
ВІДПОВІДНІСТЬ на основі цілковитого забезпечення якості для компонентів безпеки для ліфтів (модуль Н)

Технічна документація має містити, зокрема такі елементи:

цілей у сфері якості та організаційної структури, обов’язків і повноважень керівництва стосовно якості розроблення продукції;
технічних специфікацій (технічне завдання) на розроблення, включаючи національні стандарти, що будуть застосовуватися, а в разі, коли відповідні національні стандарти з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності компонента безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, не будуть застосовуватися, - опис засобів, у тому числі інших відповідних технічних специфікацій, що будуть використані з метою забезпечення виконання умов, зазначених у пункті 1 цього додатка;
методів контролю та перевірки проекту, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися під час розроблення компонентів безпеки для ліфтів;
відповідних методів виробництва, контролю якості та забезпечення якості, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися;
досліджень і випробувань, що будуть проводитися до, під час та після виготовлення, а також періодичності їх проведення;
протоколів (записів) щодо якості (звітів про інспектування, даних випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу);
засобів моніторингу, що дають змогу контролювати досягнення необхідної якості розроблення продукції і ефективне функціонування системи управління якістю.
	
ANNEX VII
CONFORMITY BASED ON FULL QUALITY ASSURANCE FOR SAFETY COMPONENTS FOR LIFTS (module H)

The technical documentation shall contain at least the following elements:

(a) the quality objectives and the organizational structure, responsibilities and powers of the management with regard to the design and product quality;
(b) the technical design specifications, including standards that will be applied and, where the relevant harmonised standards will not be applied or not applied in full, the means, including other relevant technical specifications, that will be used to ensure that the conditions referred to in point 1 will be met;



(c) the design control and design verification techniques, processes and systematic actions that will be used when designing the safety components for lifts;
(d) the corresponding manufacturing, quality control and quality assurance techniques, processes and systematic actions that will be used;
(e) the examinations and tests that will be carried out before, during and after manufacture, and the frequency with which they will be carried out;
(f) the quality records, such as inspection reports and test data, calibration data, reports on the qualifications of the personnel concerned;
(g) the means of monitoring the achievement of the required design and product quality and the effective operation of the quality system.
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Додаток 8 до Технічного регламенту
ВІДПОВІДНІСТЬ на основі перевірки одиниці продукції для ліфтів (модуль G)
Технічна документація повинна містити принаймні таке:

опис ліфта;

конструкторські та технологічні креслення і схеми;

пояснення, необхідні для розуміння таких креслень і схем та функціонування ліфта;

перелік врахованих суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1 до Технічного регламенту;

список національних стандартів, застосованих повністю чи частково, включених до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1 до Технічного регламенту, а в разі, коли зазначені національні стандарти не застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1 до Технічного регламенту, у тому числі перелік інших відповідних технічних специфікацій, що застосовані. У разі часткового застосування національних стандартів, включених до переліку національних стандартів, у технічній документації зазначаються їх частини, які застосовані;

копії декларацій про відповідність компонентів безпеки для ліфтів, установлених у ліфті;

результати проектних розрахунків, виконаних монтажником або для нього;

протоколи випробувань;

копії інструкцій, зазначених у пункті 37 додатка 1 до Технічного регламенту.
	
ANNEX VIII
CONFORMITY BASED ON UNIT VERIFICATION FOR LIFTS (module G)
The technical documentation shall contain at least the following elements:

(a) a description of the lift;

(b) design and manufacturing drawings and diagrams;

(c) explanations necessary for the understanding of those drawings and diagrams and of the operation of the lift;
(d) a list of the essential health and safety requirements taken into consideration;


(e) a list of the harmonised standards applied in full or in part the references of which have been published in the Official Journal of the European Union and, where those harmonised standards have not been applied, descriptions of the solutions adopted to meet the essential health and safety requirements of the Directive, including a list of other relevant technical specifications applied. In the event of partly applied harmonised standards, the technical documentation shall specify the parts which have been applied;









(f) a copy of the EU-type examination certificates of the safety components for lifts incorporated in the lift;

(g) results of design calculations performed by or for the installer;

(h) test reports;

(i) a copy of the instructions referred to in point 6.2 of Annex I.
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Додаток 10 до Технічного регламенту
ВІДПОВІДНІСТЬ типу на основі забезпечення якості продукції для ліфтів (модуль Е)
Документація повинна містити належний опис:

цілей у сфері якості;

організаційної структури, обов’язків і повноважень керівництва стосовно якості продукції;

досліджень і випробувань, які будуть проводитися до введення в обіг, у тому числі випробування, зазначені в пункті 6 додатка 5 до Технічного регламенту;

засобів для проведення моніторингу, що дають змогу контролювати ефективне функціонування системи управління якістю;

протоколів (записів) щодо якості (звітів про перевірку та даних випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу).
	
ANNEX X
CONFORMITY TO TYPE BASED ON PRODUCT QUALITY ASSURANCE FOR LIFTS (module E)
Documents contain in particular an adequate description of:

(a) the quality objectives;

(b) the organisational structure, responsibilities and powers of the management with regard to product quality;

(c) the examinations and tests that will be carried out before placing on the market, including at least the tests laid down in point 3.3 of Annex V;

(d) the means of monitoring the effective operation of the quality system;



(e) the quality records, such as inspection reports and test data, calibration data, reports on the qualifications of the personnel concerned.
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Додаток 11 до Технічного регламенту
ВІДПОВІДНІСТЬ на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту для ліфтів (модуль Н1)
Документація стосовно системи управління якістю повинна містити, зокрема, належний опис:

цілей у сфері якості та організаційної структури, обов’язків і повноважень керівництва стосовно якості розроблення та продукції;

технічних специфікацій (технічне завдання) на розроблення, включаючи національні стандарти, що будуть застосовуватися, а в разі, коли відповідні національні стандарти з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, не будуть застосовуватися, - засобів, у тому числі інших відповідних технічних специфікацій, що будуть використані з метою забезпечення виконання застосовних суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1 до Технічного регламенту;

методів контролю та перевірки проекту, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися під час розроблення ліфтів;

досліджень і випробувань, які будуть проводитися під час приймання матеріалів, деталей і складальних одиниць, що постачаються;

відповідних методів складення, монтажу, контролю за якістю та забезпечення якості, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися;

досліджень і випробувань, які будуть проводитися до (перевірка умов монтажу: шахта, машинне приміщення тощо), під час і після монтажу (у тому числі випробування, зазначені у пункті 6 додатка 5 до Технічного регламенту;

протоколів (записів) щодо якості (звітів про інспектування, даних випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу);

засобів для проведення моніторингу, що дають змогу контролювати досягнення необхідної якості розроблення продукції і ефективне функціонування системи управління якістю.
	
ANNEX XI
CONFORMITY BASED ON FULL QUALITY ASSURANCE PLUS DESIGN EXAMINATION FOR LIFTS (module H1)
Quality system documentation shall contain in particular an adequate description of:


(a) the quality objectives and the organisational structure, responsibilities and powers of the management with regard to design and product quality;

(b) the technical design specifications, including standards that will be applied and, where the relevant harmonised standards will not be applied in full, the means, including other relevant technical specifications that will be used to ensure that the applicable essential health and safety requirements set out in Annex I will be met;










(c) the design control and design verification techniques, processes and systematic actions that will be used when designing the lifts;

(d) the examinations and tests that will be carried out on acceptance of the supplies of materials, components and sub-assemblies;


(e) the corresponding assembly, installation, quality control and quality assurance techniques, processes and systematic actions that will be used;

(f) the examinations and tests that will be carried out before (inspection of installation conditions: shaft, housing of machinery, etc.), during and after installation (including at least the tests laid down in point 3.3 of Annex V);


(g) the quality records, such as inspection reports and test data, calibration data, reports on the qualifications of the personnel concerned;

(h) the means of monitoring the achievement of the required design and product quality and the effective operation of the quality system.
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Додаток 12 до Технічного регламенту
ВІДПОВІДНІСТЬ типу на основі забезпечення якості виробничого процесу для ліфтів (модуль D)
Документація повинна, зокрема, містити належний опис:

цілей у сфері якості та організаційної структури, обов’язків і повноважень керівництва стосовно якості продукції;

методів виробництва, контролю за якістю та забезпечення якості, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися;

досліджень і випробувань, які будуть проводитися до, під час та після монтажу;

протоколів (записів) щодо якості (звітів про перевірку та даних щодо випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу);

засобів для проведення моніторингу досягнення необхідної якості продукції та ефективного функціонування системи управління якістю.
	
ANNEX XII
CONFORMITY TO TYPE BASED ON PRODUCTION QUALITY ASSURANCE FOR LIFTS (module D)
The quality system documentation shall contain in particular an adequate description of:
(a) the quality objectives and the organizational structure, responsibilities and powers of the management with regard to the product quality;
(b) the manufacturing, quality control and quality assurance techniques, processes and systematic actions that will be used;

(c) the examinations and tests that will be carried out before, during and after installation;

(d) the quality records, such as inspection reports and test data, calibration data, reports on the qualification of the personnel concerned;

(e) the means of monitoring the achievement of the required product quality and the effective operation of the quality system.
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